**ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕР. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1, ПГТ. ИЗЛУЧИНСК»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Администрация городского поселения Излучинск |
| 2 | Наименование объекта | Благоустройство дворовой территории по пер. Строителей, д. 1 |
| 3 | Основание для подготовки дизайн-проекта | * Дорожная карта по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Излучинск |
| 4 | Вид работ | Изготовление презентационных материалов |
| 5 | Источник финансирования | Окружной бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Бюджетные средства муниципального образования городское поселение Излучинск |
| 6 | Исходные данные | Схема дворовой территории |
| 7 | Требования к проекту | Разработать презентационные материалы включающие листы с различным наполнением и сложностью, определяемой объёмом проводимой работы. В Дизайн-проекте должна быть понятно отражена концепция благоустройства объекта |
| 8 | Основные технические требования | Состав материалов:   * Обложка с названием * Содержание * Факторы существующей ситуации * Проект благоустройства дворовой территории * Существующая ситуация * Планировочные решения * Обоснование выбора:   - малых архитектурных форм с приведением технико-экономических показателей  - детского игрового комплекса  - травмобезопасное покрытие   * Завершающий слайд |
| 9 | Требования к оформлению и сдаче дизайн - проекта | * Дизайн-проект передается Заказчику в электронном виде (формат .pdf) * На бумажном носителе |
| 10 | Срок поставки проектной продукции |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство детской площадки в пгт. Излучинск по пер. Строителей, д. 1 | **Планируемая площадь благоустройства:** S≈ 700 кв.м.  **Планируемые элементы детской игровой площадки:**  ***Детский уличный игровой комплекс***  &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &dcy;&iecy;&tcy;&scy;&kcy;&icy;&jcy; &icy;&gcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&scy;  ***Скамейка***  &Pcy;&ocy;&khcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&iecy; &icy;&zcy;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&zhcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;  *Габариты:*  Длина: не менее – 1960 мм.  Ширина: не менее – 555 мм.  Высота: не менее – 745 мм. не более – 785 мм.  ***Урна для мусора металлическая***  &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &Ucy;&rcy;&ncy;&acy;  *Габариты:*  Длина: не менее – 450 мм. не более – 500 мм.  Ширина: не менее – 335 мм. не более – 400 мм.  Высота: не менее – 920 мм. не более – 980 мм.  Объем: не менее – 40 л. не более – 50 л.  Масса: не более – 15 кг.  ***Плитка резиновая травмобезопасная***  &Pcy;&ocy;&khcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&iecy; &icy;&zcy;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&zhcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;  Толщина покрытия: не менее – 35 мм.  Размеры линейные: не менее - 500х500 мм. не более 550х550  Прочность на сжатие не менее - 55 МПа;  Стойкость к ударным воздействиям: класс 3;  Удлинение при разрыве не более - 62%;  Устойчивость к истиранию: не менее - 3,8;  Прочность на разрыв не менее - 40 Н/мм²  Температура эксплуатации: - 50Сº до + 50Сº  Плотность: не менее 750 кг/м²  Морозоустойчивость от 20 циклов  Травмобезопасность до 1,7 м  Водопроницаемость: W6  **и др.** |





