**ПАМЯТКА**

**населению о соблюдении мер пожарной безопасности**

(Выдержки из Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27.06.2003г., регистрационный № 4838).

**В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:**

**Содержание территории** (п.п. 21,22,23 ППБ 01 - 03)

Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями,

не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

**Эксплуатация эвакуационных путей** **и выходов** (п.п.53 ППБ 01- 03). Запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, а также другие устройства, препятствующие

 свободной эвакуации людей;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

**Электрохозяйство** (п.п. 57,60 ППБ 01 - 03):

* заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите;
* не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);
* не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
* не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
* заменить оголенные и ветхие электрические провода;
* не допускать эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;
* соединение электрических проводов производить путем пайки или опрессовки;
* не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

**Помните!**

**Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!**